附件1

2020年第三季度用户水龙头监测结果一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **辖区** | **监测点地址** | **供水单位** | **采样单位** | **检测单位** | **检测时间** | **监测指标** | **检测结果评价** | **不合格指标的检测值** | **健康风险提示及安全饮水建议** |
| 1 | 光明区 | 深圳市光明新区公明办事处田寮大道炜东城商业广场A03 | 甲子塘水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.8.25 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 2 | 光明区 | 深圳市光明新区玉塘街道田寮社区田寮商业广场3-6号铺 | 甲子塘水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.8.25 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 3 | 光明区 | 深圳市光明新区公明办事处塘尾社区面前岭二排1栋101 | 甲子塘水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.8.25 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 4 | 光明区 | 深圳市光明新区公明街道塘尾社区面前岭一排1A栋 | 甲子塘水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.8.25 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 5 | 光明区 | 深圳市光明新区公明街道东隆路塘尾社区面前岭2排1号 | 甲子塘水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.8.25 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 6 | 光明区 | 深圳市光明新区新湖街道楼村社区新嘉虹商场一楼09号 | 光明水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.8.25 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 7 | 光明区 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区楼明路285号1101 | 光明水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.8.25 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 8 | 光明区 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区楼一工一路12号A01 | 光明水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.8.25 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 9 | 光明区 | 深圳市光明新区光明街道东周社区光明大街429、431号 | 光明水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.8.25 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 10 | 光明区 | 深圳市光明新区光明街道东区51栋107 | 光明水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.8.25 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 11 | 光明区 | 深圳市光明区马田街道新庄社区龙庭阁大厦一座 | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.8.26 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 12 | 光明区 | 深圳市光明区公明办事处将石社区发路高业街1排1栋107 | 甲子塘水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.8.26 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 13 | 光明区 | 深圳市光明区马田街道合水口社区十三区商业大楼106 | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.8.26 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 14 | 光明区 | 深圳市光明区马田街道合水口社区十三区商业大楼101一楼 | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.8.26 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 15 | 光明区 | 深圳市光明区公明街道合水口社区第四工业区松白路第一栋 | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.8.26 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 游离余氯检测不合格 | 0.2mg/L | 待整改完毕复测合格后再使用 |
| 16 | 光明区 | 深圳市光明区公明别墅东路6号 | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.8.26 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 17 | 光明区 | 深圳市光明区公明街道上村社区明生路128号A栋101一至五层及C栋五至六楼 | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.8.26 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 18 | 光明区 | 深圳市光明新区公明办事处民生路118号 | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.8.26 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 19 | 光明区 | 深圳市光明区公明街道风景路75号1楼 | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.8.26 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 20 | 光明区 | 深圳市光明区公明办事处上村社区红花北路上辇路段二号118-119 | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2020.8.26 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |