附件1

2022年第三季度用户水龙头监测结果一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **辖区** | **监测点地址** | **供水单位** | **采样单位** | **检测单位** | **检测时间** | **监测指标** | **检测结果评价** | **不合格指标的检测值** | **健康风险提示及安全饮水建议** |
| 1 | 光明区 | 深圳市光明新区公明街道将石社区南庄旧村8区1栋1、2号商铺 | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2022.11.18 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 2 | 光明区 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区楼明路257号103 | 光明水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2022.11.18 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 3 | 光明区 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区楼明路257号104 | 光明水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2022.11.18 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 4 | 光明区 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区田湾路93号 | 甲子塘水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2022.11.17 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 5 | 光明区 | 深圳市光明区光明街道光明社区河心南路33号侨新花园碧翠苑41号 | 光明水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2022.11.18 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 6 | 光明区 | 深圳市光明区马田街道合水口社区十三区商业大楼104 | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2022.11.18 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 7 | 光明区 | 深圳市光明区马田街道合水口社区十三区商业大楼106 | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2022.11.18 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 8 | 光明区 | 深圳市光明新区公明街道甲子塘南4巷25号1楼02号 | 甲子塘水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2022.11.18 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 9 | 光明区 | 深圳市光明区马田街道柏溪路北六巷16号 | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2022.11.18 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 10 | 光明区 | 深圳市光明区马田街道新围路5号 | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2022.11.17 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 11 | 光明区 | 深圳市光明区公明街道振明路60号 | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2022.11.18 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 12 | 光明区 | 深圳市光明区马田街道东隆路90号 | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2022.11.18 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 13 | 光明区 | 深圳市光明区牛山路768号 | 光明水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2022.11.18 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 14 | 光明区 | 深圳市光明区光明街道光侨大道2591号 | 光明水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2022.11.17 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 15 | 光明区 | 深圳市光明区光明街道碧园路2号 | 光明水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2022.11.18 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 16 | 光明区 | 深圳市光明区马田街道新庄社区南庄中心街8排1号101 | 光明水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2022.11.17 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 17 | 光明区 | 深圳市光明区玉塘街道长圳社区光侨路 | 甲子塘水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2022.11.17 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 18 | 光明区 | 深圳市光明区凤凰街道凤凰社区丰成路16号 | 甲子塘水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2022.11.17 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 19 | 光明区 | 深圳市光明区马田街道新庄社区南庄旧村八区十三栋 | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2022.11.17 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 20 | 光明区 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨路路3409号 | 光明水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2022.11.17 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 21 | 光明区 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区田湾路113号商住楼103 | 甲子塘水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2022.11.17 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 22 | 光明区 | 深圳市光明区凤凰街道凤凰社区光明水厂 | 光明水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2022.11.17 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 23 | 光明区 | 深圳市光明区凤凰街道甲子塘社区甲子塘大道77号甲子塘水厂 | 甲子塘水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2022.11.18 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |
| 24 | 光明区 | 深圳市光明区公明街道民生大道兴宝合工业大厦东上村水厂 | 上村水厂 | 光明区疾病预防控制中心 | 光明区疾病预防控制中心 | 2022.11.17 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、耗氧量（以O2计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | - |