附件3：

消防监督检查记录内容

一、消防许可及验收备案

1.核查被检建筑物的竣工时间、消防验收情况及竣工验收消防备案情况。

2.核实公众聚集场所是否通过投入使用、营业前的消防安全检查。

3.确认建筑物或场所的使用情况与消防验收或竣工验收消防备案时的使用性质是否一致。

二、消防安全管理

1. 检查消防安全制度、灭火和应急疏散预案的制定及落实情况。

2. 审查员工消防安全培训记录、防火检查和巡查记录。

3. 核查消防设施、器材、消防安全标志的定期维修保养记录。

4. 检查消防演练记录、消防档案的建立及管理情况。

5. 确认消防重点部位的确定及管理情况。

6. 核实承担灭火和组织疏散任务的人员的确定及培训情况。

三、建筑防火

1. 检查生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所的设置是否符合相关规定。

2. 核实生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内是否符合消防技术标准。

3. 检查人员密集场所外墙门窗上是否设置影响逃生、灭火救援的障碍物。

4. 对消防车通道、防火间距、防火分区、人员密集场所装修材料等进行全面检查。

四、安全疏散

1. 检查疏散通道、安全出口是否畅通无阻。

2. 核实应急照明、疏散指示标志、避难层、应急广播等设施的设置及完好有效性。

五、消防控制室

1. 检查消防控制室的设置情况、完好有效性及值班操作人员在岗情况。

2. 审查值班记录、消防联动控制设备运行情况。

3. 对消防电话进行抽查，检查其通信是否畅通。

六、消防设施器材

1. 火灾自动报警系统：检查其设置及完好有效性，对探测器、手动报警器、控制设备等进行抽查。

2. 消防给水设施：检查其设置及完好有效性，对消防水池、消防水箱、消防水泵、室内外消火栓、水泵接合器、稳压设施等进行抽查。

3. 自动灭火系统：检查自动喷水灭火系统及其他自动灭火系统的设置及完好有效性，对报警阀、末端试水装置、压力值等进行抽查。

4. 其他设施器材：检查防火门、防火卷帘、防排烟设施、灭火器等的设置及完好有效性，并进行抽查。

七、其他消防安全管理

1. 检查电器产品线路、燃气用具管路的定期维护、检测情况，并核实相关记录。

2. 核实是否存在违反规定使用明火作业或在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的情况。

3. 检查是否存在违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的情况。

4. 核实是否存在违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品的情况。